**Сведения о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой** **населению городского округа Домодедово**

**МУП «Домодедовский водоканал», за 4 квартал 2018 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | Качество  питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим, микробиологическим и химическим показателям |
| Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 \* | Несущественное ухудшение качества (показатели) \*\* | Существенное ухудшение качества (показатели)\*\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **город Домодедово:** |
| мкр. Центральный, мкр.Западный, мкр.Северныймкр. Авиационныймкр. Востряково ул. Заборьемкр. Белые Столбымкр. Барыбиномкр. Барыбино ул.Агрохимиков (п. ЦОС ВИУА) | Соответствует | \_ | \_ |
| мкр. Востряково ул. Ледово | Не соответствует | Железо общее |  |
| **городской округ Домодедово:** |
| д. Судаково, д. Чурилково,с. Константиново, с.Растуново,д.Киселиха, д.Куприяниха,с.Колычевод. Заболотье, д. Никитское,д. Повадино, с. Вельяминово,д. Ильинское, д. Долматово,д. Житнево, д. Образцово,п. Шахово, д. Гальчино, д. Одинцово, д. Воробьево(в/ч), д. Шишкино (Никитский а/о),д. Шишкино (Растуновский а/о),д. Юсупово (Батина лощина),с. Юсупово (Растуновский а/о).д. Лобаново, д. Благое  | Соответствует | \_ | \_ |
| с. Ям (в/ч), с.Ямс. Старосьяново, д. Шестово,с. Новосьяново, с. Домодедово,ПЗ Константиново | Не соответствует | Общая жесткость | \_ |
| д. Щербинка, д. Лямцинод. Кутузово, д. Шубино | Не соответствует | Железо общее | \_ |

**Примечания:**

\* -    нормативы определены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

\*\* -  Приказ Роспотребнадзора от  28.12.2012 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

**Рекомендации:** использование бытовых фильтров (для очистки соответствующих показателей).