**Сведения о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой** **населению городского округа Домодедово**

**МУП «Домодедовский водоканал», за 2 квартал 2018 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | Качество  питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим, микробиологическим и химическим показателям |
| Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 \* | Несущественное ухудшение качества (показатели) \*\* | Существенное ухудшение качества (показатели)\*\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| город Домодедово:                         мкр. Центральный, мкр. Западный,     мкр. Северный | Соответствует | - | - |
| КШФ «Константиново» | Соответствует | - | -  |
| мкр. Авиационный | Соответствует | - | -  |
| мкр. Востряково | Соответствует | - | - |
| мкр. Белые Столбы | Соответствует | - | -  |
| мкр. Барыбино | Соответствует | - | - |
| д. Судаково «Атлас Парк-Отель», с. Колычево, д. Чурилково, с. Константиново, с. Растуново, д. Киселиха,д. Куприяниха,  д. Заболотье,д. Никитское, д. Повадино,с. Вельяминово, д. Ильинское,д. Долматово, д. Житнево,  д. Образцово, п.  Шахово,пансионат «Шишкино»,  д. Одинцово, д. Воробъево (в/ч), д. Гальчино,д. Юсупово (Батина лощина), д. Юсупово (Растуновский а/о), д. Жеребятьево, д. Шишкино | Соответствует | - | - |
| с. Ям (в/ч), с. Ям, с. Домодедово, с. Старо-Сьяново, ПЗ Константиново,с. Ново-Сьяново, д. Авдотьино,д. Шестово | Не соответствует | Общая жесткость | - |
| Мкр. Востряково, ул. Ледово, д. Кутузово, д. Лямцино, д. Павловское,  д. Благое, д. Кутузово,д. Шебанцево (дачи, в летний период) | Не соответствует | Общее железо | -  |
| д. Щербинка, д. Красный Путь, д. Лобаново, с. Шубино, д. Благое,д. Вахромеево | Не соответствует | Общее железо,органолептические | - |

**Примечания:**

\* -    нормативы определены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

\*\* -  Приказ Роспотребнадзора от  28.12.2012 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

**Рекомендации:**использование бытовых фильтров (для очистки соответствующих показателей).