**Сведения о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой** **населению городского округа Домодедово**

**МУП «Домодедовский водоканал», за 1 квартал  2016 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | Качество  питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим, микробиологическим и химическим показателям |
| Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 \* | Несущественное ухудшение качества (показатели) \*\* | Существенное ухудшение качества (показатели)\*\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  город Домодедово: мкр. Центральный, мкр. Западный, мкр. Северный | Соответствует | \_ | \_ |
|  КШФ «Константиново» | Соответствует | \_ | \_ |
|  мкр. Авиационный | Соответствует | \_ | \_ |
|  мкр. Востряково, кроме: | Соответствует | \_ | \_ |
|  ул. Ледовская, Майская, 1,2 Садовая, Вокзальная | Не соответствует | Общее железо,органолептические | \_ |
|  мкр. Белые Столбы | Соответствует | \_ | \_ |
|  мкр. Барыбино, д. Гальчино,  кроме: | Не соответствует | Общее железо,органолептические | \_ |
|  ул.Агрохимиков | Соответствует | \_ | \_ |
|  д. Судаково «Атлас Парк-Отель»,  с. Ям (в/ч),   д. Чурилково, д. Киселиха, д. Камкино,  д. Куприяниха, д. Заболотье, д. Никитское,  д. Шишкино, д. Повадино, с. Вельяминово, д. Ильинское, д. Долматово, д. Житнево,   д. Образцово, п. Красный путь, п. Шахово, д. Авдотьино,   пансионат «Шишкино»,  д. Воробъево (в/г) | Соответствует | \_ | \_ |
|  ПЗ «Константиново», с. Константиново,  д. Одинцово, с. Домодедово, д. Колычево, с. Старо-Сьяново, с. Ново-Сьяново, д. Шестово | Не соответствует | Общая жесткость | \_ |
|  д. Юсупово (Батина лощина), д. Щербинка,  с. Растуново, д. Лямцино, д. Кутузово,    д. Лобаново, д.  Юсупово (Растуново),    д. Шебанцево (дачи) | Не соответствует | Общее железо,органолептические | \_ |

**Примечания:**

\* -    нормативы определены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

\*\* -  Приказ Роспотребнадзора от  28.12.2012 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

**Рекомендации:**  использование бытовых  фильтров.