**Сведения о качестве питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой** **населению городского округа Домодедово**

**МУП «Домодедовский водоканал», за 2 квартал 2022 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Соответствие требованиям СанПиН  1.2.3685-21 \* | Несущественное ухудшение качества (показатели) \*\* | Существенное ухудшение качества (показатели)\*\* |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Город Домодедово:** | | | |
| мкр. Центральный,  мкр. Западный,  мкр. Северный | Соответствует | \_ | \_ |
| мкр. Авиационный |
| мкр. Востряково ул. Заборье |
| мкр. Белые Столбы |
| мкр. Барыбино |
| мкр. Барыбино ул. Агрохимиков  (п. ЦОС ВИУА) |
| мкр. Востряково ул. Ледовская | Не соответствует | Железо общее | - |
| **Городской округ Домодедово:** | | | |
| д. Судаково, д. Чурилково, | Соответствует | \_ | \_ |
| с. Константиново, с.Растуново, |
| д. Киселиха, д. Куприяниха, |
| с. Колычево |
| д. Заболотье, д. Никитское, |
| д. Повадино, с. Вельяминово, |
| д. Ильинское, д. Долматово, |
| д. Житнево, д. Образцово, |
| п. Шахово, д. Гальчино, |
| д. Одинцово, д. Воробьево (в/ч), |
| д. Шишкино (Никитский а/о), |
| д. Шишкино (Растуновский а/о), |
| д. Юсупово (Никитский а/о), |
| с. Юсупово (Растуновский а/о) |
| д. Лобаново, д. Благое |
| д. Кутузово, д. Шубино |
| д. Щербинка, д. Лямцино |
| ПЗ Константиново |
| с. Новосъяново, д. Шестово, | Не соответствует | Общая жесткость | - |
| с. Старосъяново, с. Ям |
| с.Домодедово |

**Примечания:**

\* -    нормативы определены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

\*\* -  Приказ Роспотребнадзора от  28.12.2012 № 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

**Рекомендации:** использование бытовых фильтров (для очистки соответствующих показателей).